ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии

от 26 ноября 2013 г. № 274

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011),
а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции**

1. Наименование графы 7 головки таблицы после слова «союза» дополнить словами «и Единого экономического пространства».

2. В позиции 29 в графе 5 слова «2014 год» заменить словами «2013 год».

3. В позициях 30, 31, 78, 79, 84, 86, 89, 94, 101 и 103 в графе 5 слова «2013 год» заменить словами
«2014 год», в графе 6 слова «2014 год» заменить словами «2015 год».

4. Дополнить позициями 711 – 714 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 711 | 55.020 | Упаковка стеклянная. Стекло. Гидролитическая стойкость стекла при 98оС. Метод испытаний и классификация.Разработка ГОСТ на основе ISO 719:1985 | пункт 6 статьи 5 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |  |
|  | 712 | 55.020 | Упаковка стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом.Разработка ГОСТ на основе ISO 8106:2004 | пункт 4 статьи 7 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |  |
|  | 713 | 55.020 | Упаковка стеклянная. Стойкость к вертикальной нагрузке. Методы испытаний.Разработка ГОСТ на основе ISO 8113:2004, ГОСТ Р 52596-2006 | пункт 6 статьи 5 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |  |
|  | 714 | 55.020 | Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости.Разработка ГОСТ на основе ISO 7459:2004, ГОСТ 13903-2005 | пункт 6 статьи 5 | 2014 год | 2015 год | Российская Федерация | ». |

5. Позицию 78 в графе 3 изложить в следующей редакции:

«Упаковка. Газохроматографическое определение содержания гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилола, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида, кумола, ксилолов (смеси изомеров) в воздушной среде. Разработка ГОСТ».

6. Позиции 81, 87, 91, 93, 95 и 96 исключить.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_