УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2013 г. № 44

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)**

| Наименованиепродукции  | КодТН ВЭД ТС | Документ об оценке (подтверждении) соответствия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 11. Лифты с электрическим из 8428 10управлением, прочиелифты2. Устройствабезопасности лифтов:1) буфер:энергонакопительного типа (за исключением буферов энергонакопительного типа с линейными характеристиками):с нелинейными характеристиками;с амортизированным обратным ходом;энергорассеивающего типа;2) гидроаппарат безопасности (разрывной клапан);3) замок двери шахты;4) ловители;5) ограничитель скорости | из 8428 10из 8431 31 000 0 | сертификат соответствиясертификатсоответствия |  |

Примечания: 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом
тн вэд тс.

2. Технический регламент Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) не распространяется на лифты, предназначенные для использования
и используемые:

в шахтах горной и угольной промышленности;

на судах и иных плавучих средствах;

на платформах для разведки и бурения на море;

на самолетах и летательных аппаратах,
а также на лифты:

с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема;

специального назначения для военных целей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_